**Инструкция для пинпоинтера Марс МД Mars MD Pointer**

1. Перед включением удалить металлодетектор от металлических предметов, для точной настройки прибора.

2. Короткое нажатие на кнопку: тройной звуковой сигнал - металлодетектор включен.

3. Короткое нажатие на кнопку: одиночный звуковой сигнал - металлодетектор выключен.

4. После 2-х минут непрерывной работы металлодетектора срабатывает тревожная сигнализация для поиска потерянного прибора.

5. Для отключения тревожной сигнализации необходимо один раз нажать на кнопку, после чего тревожная сигнализация отключится. Прибор продолжит работать и тревожная сигнализация включаться не будет. При двойном нажатии на кнопку металлодетектор полностью отключится.

6. Металлодетектор может работать в двух режимах: звуковой режим (звук и вибрация), беззвучный режим (только вибрация).

7. Для изменения режима индикации металлодетектора: включить прибор, затем еще раз нажать на кнопку и удерживать ее до срабатывания длинного звукового или вибрационного сигнала. (При режиме работы металлодетектора после отключения тревожной сигнализации. Изменение режима звуковой индикации невозможно. Для изменения звуковой индикации необходимо выключить прибор и заново его включить)

8. Заданный режим работы металлодетектора сохраняется в памяти и активируется при последующих включениях.

9. Непрерывный звуковой сигнал при нажатии на кнопку - заряд батареи низкий, заменить батарею.

10. Самопроизвольное отключение металлодетектора - заряд батареи низкий, заменить батарею.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Приобретите новый элемент питания. Входящий в комплект металлодетектора элемент питания, тестовый с коротким сроком службы!